제 1차 창의작품 만들기

팀    명 : 꽃밭

학번 이름 :201634802 김서현 , 201634809 박시영

작품 이름 : 꽃송이가~~

작품 설명 : // 제작목적

활용 가치 :밤에 꽃을 환하게 보게 하기 위하여 조도센서를 이용하여 밝기를 조절하였고,

3색 LED를 이용하여 꽃의 색깔을 바꾸어 아름다운 야경을 연출하였다.

아쉬웠던 점 : 부족한 종이접기 실력으로 인해 더 아름다운 꽃을 만들지 못하였다.

스케치 파일 복사 :

박시영

void setup() {

pinMode(13,INPUT);

randomSeed(analogRead(A0));

}

void loop() {

if(digitalRead(13)==HIGH){

analogWrite(9,random(255));

analogWrite(10,random(255));

analogWrite(11,random(255));

delay(10000);

}

else{

analogWrite(9,0);

analogWrite(10,0);

analogWrite(11,0);

int light=analogRead(A0); // 조도센서는 아날로그 값으로 입력됩니다.

int ledLight=map(light,0,1023,255,0);

analogWrite(7,ledLight);

int i=analogRead(A1); // 조도센서는 아날로그 값으로 입력됩니다.

int l=map(light,0,1023,255,0);

analogWrite(8,l);

}

}

김서현

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

pinMode(13,INPUT);

randomSeed(analogRead(A0));

}

void loop() {

if(digitalRead(13)==HIGH){

analogWrite(9,random(255));

analogWrite(10,random(255));

analogWrite(11,random(255));

delay(10000);

}else{

analogWrite(9,0);

analogWrite(10,0);

analogWrite(11,0);

int light=analogRead(A1);

int ledLight=map(light,0,1023,255,0);

analogWrite(8,ledLight);

int i=analogRead(A4); //조도센서는 아날로그값으로 입력

int I=map(i,0,1023,255,0); // 어두울 수록 LED가 밝아지도록 한다

analogWrite(7,I);

}

}

완성작품 이미지컷 :